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Предупреждение
В данной инструкции содержится важная информация о подъемнике. Следует внимательно ознакомиться с ней перед установкой и работой на подъемнике в целях безопасной эксплуатации и правильного выполнения технического обслуживания. Хранить инструкцию в надёжном месте, чтобы при необходимости к ней обращаться.
Область применения: ножничный электрогидравлический подъемник предназначен для подъема автомобилей.  
Внимание! Подъемник использовать исключительно по назначению. Производитель не несет ответственность за последствия неправильной эксплуатации оборудования и не соблюдение требований безопасности. 
Настоящим заявляем, что производитель не несет ответственность за повреждение оборудования вследствие использования оборудования не по назначению, указанному в настоящем руководстве, а также вследствие ненадлежащего, неправильного и необоснованного использования.
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Не устанавливайте подъемник на асфальтовую поверхность.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности перед началом эксплуатации подъемника.

Подъемник, не подходит для эксплуатации на улице.

Применение гидравлического масла зависит от региона и времени года. Предполагается, что масло И-20а  должно использоваться при температурах 10-40°С.
Подъемник может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69
Берегите руки и ноги от попадания в подвижные части подъемника. Берегите ноги при опускании подъемника.

К эксплуатации подъемника допускается только квалифицированный персонал, прошедший надлежащую подготовку.

Не работайте в неподходящей одежде, например, широкополой одежде и т. д., которая может попасть в подвижные части подъемника.

Во избежание происшествий окружающие зоны подъемника должны быть чистыми и без посторонних предметов.

Подъемник предназначен для подъема транспортного средства в пределах своей грузоподъемности.

Проверьте, что предохранительные стопоры защелкнуты, прежде чем работать рядом или под транспортным средством.

Убедитесь в том, что подхваты установлены в места подъема, отмеченные производителями транспортных средств, при плавном подъеме транспортного средства на желаемую высоту оператор должен быть уверен, что транспортное средство не будет наклоняться, опрокидываться или скользить в процессе подъема.

В любой момент проверяйте подъемник, чтобы убедиться в работе движущихся частей и синхронизации движений. Обеспечьте регулярное техобслуживание и в случае ошибки немедленно остановите эксплуатацию подъемника и обратитесь за помощью к дилерам.

Запрещается вносить изменения в какие-либо компоненты подъемника без предварительного одобрения производителя.

Если подъемник используется в течение длительного периода времени, пользователи должны:

а. Отключить источник электропитания 
б. Опорожните масляный бак

в. Смажьте подвижные части гидравлическим маслом.

Только квалифицированный персонал, прошедший надлежащую подготовку, допускается к работе на подъемнике. 

Электрическое подключение должно выполняться компетентным специалистом-электриком. Запрещено нахождение посторонних лиц в рабочей зоне подъема.
Будьте бдительны. Следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с силовым оборудованием. Не работайте на силовом оборудовании в состоянии усталости или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность может привести к получению серьезных травм.

Работайте в спецодежде. Не носите широкополую одежду или украшения. Заколите длинные волосы. Не приближайтесь к подвижным частям машины. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены подвижными частями подъемника.

Избегайте случайного запуска! Перед включением в сеть подъемника убедитесь в том, что переключатель питания выключен. Подключение силового оборудования с включенным переключателем питания может привести к несчастным случаям.

Уберите регулировочные ключи или гаечные ключи перед включением силового оборудования. Гаечный ключ, оставленный на подвижной части силового оборудования, может травмировать.

Сохраняйте равновесие. Правильный баланс позволяет лучше контролировать силовое оборудование в непредвиденных ситуациях.

Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки, одобренные ANSI, защитную маску.
Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загромождения и темные зоны могут стать причиной несчастных случаев.

Не эксплуатируйте силовое оборудование во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Силовое оборудование может создавать искры, которые воспламеняют горючие вещества.

Не допускайте присутствия посторонних лиц, детей и посетителей во время работы с силовым оборудованием.
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При перевозке подъемника следует использовать вилочный погрузчик. Грузоподъемность погрузчика должна соответствовать массе подъемника в упаковке. 
Распаковка 
Этап 1: Снимите упаковку, извлеките коробку с принадлежностями и платформу.

Внимание: Пожалуйста, обратите особое внимание, чтобы не повредить пульт управления.
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После снятия упаковочного материала проверьте подъемник на отсутствие повреждений.

 
Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, так как он является источником опасности.

●Храните упаковку для возможной транспортировки в будущем.

Не перегружайте силовое оборудование. Используйте подходящее оборудование для решения Ваших задач. Правильно подобранное оборудование обеспечивает безопасное и качественное выполнение работы в том объеме, для которого оно предназначено.

Не пользуйтесь силовым оборудованием, если неисправен выключатель питания. Любое оборудование, которое нельзя включить кнопкой питания, считается опасным и должно быть отремонтировано или заменено.

Перед выполнением регулировок, заменой принадлежностей или отправкой силового оборудования на хранение отсоедините вилку шнура питания от источника питания. Подобные профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска оборудования.

Храните неиспользуемое оборудование в недоступном для детей и других лиц месте. Силовое оборудование опасно в руках неквалифицированных пользователей.

Выполняйте работы технического обслуживания силового оборудования с осторожностью. Оборудование, прошедшее техническое обслуживание, с малой вероятностью выходит из строя. Не используйте поврежденное силовое оборудование. Установите табличку на поврежденном силовом оборудовании «Не включайте» и снимите ее после ремонта.

Проверьте регулировки и соединения в движущихся частях, наличие поломки компонентов и узлов, иные характеристики, которые могут повлиять на работу силового оборудования. При наличии повреждения отремонтируйте оборудование перед выполнением обслуживания. Большинство несчастных случаев вызвано некачественным обслуживанием силового оборудования.

Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы производителем для вашей установки. Принадлежности, которые подходят для одного силового оборудования, могут быть опасными при использовании на другом силовом оборудовании.
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ОПАСНОСТЬ! 
Убедитесь в том, что Вам известен вес автомобиля, который Вы планируете поднять, перед использованием ножничного подъемника. Не превышайте максимальную грузоподъемность. Перегрузка ножничного подъемника может стать причиной получения травмы и / или нанести материальный ущерб. Не забывайте о динамической нагрузке! Если вес падает на ножничный подъемник, он способен на короткое время создать пиковую нагрузку, которая способна нанести травмы и / или повредить автомобиль, и ножничный подъемник.

2.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работайте на ножничном подъемнике только в хорошо проветриваемых помещениях. Окись углерода, выделяющаяся при работающем двигателе транспортного средства, представляет собой бесцветный газ без запаха, который при вдыхании может повлечь серьезный вред здоровью или летальный исход.

3.
Обязательно прочитайте все инструкции и ознакомьтесь с мерами предосторожности, изложенными в руководстве по ремонту автомобиля. Все четыре резиновые проставки подхватов ножничного подъемника должны использоваться при подъеме транспортного средства. Поднимайте автомобиль, задействовав рекомендованные производителем точки подъема.

4.
Не используйте ножничный подъемник на асфальте. Убедитесь в том, что ножничный подъемник установлен на сухом, ровном бетонном полу, способным выдержать вес ножничного подъемника, поднимаемого автомобиля, дополнительных инструментов и оборудования. Поверхность бетонного пола должна иметь минимальную толщину 180 мм. Минимальная прочность бетона составляет 280 кгс/см2, свежее бетонное основание следует выдерживать в течение мин. 30 дней. Не устанавливайте ножничный подъемник на бетонных швах или трещинах, бракованном бетонном основании.

5.
Всегда проверяйте ножничный подъемник на наличие трещин в конструкции, деформаций, повреждений гидравлических шлангов и электропроводки, а также любых других неисправностей, которые могут повлиять на безопасную работу подъемника. Не используйте ножничный подъемник, даже если обнаружены незначительные повреждения.

Подъемник должен находиться вдали от взрывоопасных предметов.

Максимальное пространство, занимаемое подъемником, должно составлять 3200x2000 мм. Что касается минимального расстояния от стены, см. рисунок.
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Выше представлена рабочая зона подъемника. Любые люди, за исключением специально обученных и уполномоченных лиц, должны быть запрещены в этой зоне.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ
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На рисунке выше перечислены основные компоненты. Что касается деталей, пожалуйста, обратитесь к списку деталей.
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Выше изображен блок управления. Подробности см. на взрывной схеме.
6. Установка
6.1 Подключение линии

Как показано на следующем рисунке, в блоке управления есть две линии. (x) Линия представляет собой пневматическую линию для безопасности. (Y) Линия соединяет гидравлическую масляную линию и гидравлический масляный цилиндр.
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6.2 Добавьте гидравлическое масло

Откройте моторный отсек, а затем откройте крышку масляного бака против часовой стрелки. Как показано на рисунке, добавьте гидравлическое масло зима 32 вязкость/лето 46 вязкость.
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ОСТОРОЖНОСТЬ

Используйте только данное и пригодное для использования гидравлическое масло, любое другое масло может привести к серьезному повреждению внутренних деталей, таких как шестеренчатый насос, трубопроводы и цилиндры.

· Убедитесь, что в баке достаточно гидравлического масла во время работы.

· Не добавляйте слишком много гидравлического масла, в противном случае уровень масла повысится и масло вытечет.

· Перед работой проверьте, правильно ли закрыта крышка масляного бака.
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Нажмите кнопку "ВВЕРХ

 

 

 

и Подъемник поднимется.

.

 


Нажмите кнопку "ВНИЗ", и платформа опустится.
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Внимание：
Запрещается нахождение людей в поднятом транспортном средстве во время эксплуатации, в противном случае они могут получить травмы или погибнуть.
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Если подъемник работает (поднимает автомобиль), помните о том, что: запрещено находиться в зоне подъемника и в автомобиле, иначе, может произойти несчастный случай с летальным исходом!

Для установки на подъемник, подъема и опускания автомобиля:

Перед въездом автомобиля на ножничный подъемник убедитесь в том, что платформа полностью опущена на пол, резиновые проставки поставьте внутрь.

Установите автомобиль на ножничный подъемник параллельно платформам подъемника, центр тяжести транспортного средства должен находиться в центре подъемника. ПРИМЕЧАНИЕ.

«Центр тяжести» (COG) транспортного средства – это точка равновесия, по обе стороны от которой (спереди и сзади) вес автомобиля одинаков. COG необязательно совпадает с геометрическим центром автомобиля, чаще всего он смещен в сторону двигателя
Заглушите двигатель автомобиля и включите стояночный тормоз.

Обратитесь к руководству по ремонту автомобиля, чтобы определить положение точек подхвата на кузове автомобиля.
Не поднимайте автомобиль, если Вы не можете определить положение точек подъема. Не используйте проставки нестандартного размера или другие устройства вместо рекомендованных резиновых проставок Никогда не поднимайте автомобиль на подъемнике без резиновых проставок, установленных на каждой пластине и контактирующих с точками подъема автомобиля.
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1. После установки резиновых проставок под точками подъема транспортного средства нажмите кнопку вверз, чтобы слегка поднять (поддомкратить) автомобиль, проверьте, что транспортное средство сбалансировано и контакт между резиновыми проставками подхватов и точками подъема транспортного средства является ненадежным. Затем поднимите автомобиль на требуемую высоту. (См. рисунок F).

2. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда автомобиль поднят на требуемую высоту и предохранительный стопор защелкнут, установите опорные стойки под автомобиль (не входят в комплект поставки), в качестве дополнительной меры безопасности.

3. После завершения ремонтных работ на транспортном средстве обязательно уберите все инструменты, опорные стойки и другие предметы из-под автомобиля и подъемника. Кроме того, убедитесь, что рабочая зона свободна и можно безопасно опускать автомобиль.

4. Чтобы опустить платформу подъемника нажмите кнопку вверх ненадолго и слегка приподнимите автомобиль, чтобы снять нагрузку с защелок стопора. Затем нажмите loock, затем кнопку вниз.
5. Уберите резиновые проставки, чтобы они не мешали съезду транспортного средства с подъемника

6. Отключите стояночный тормоз автомобиля. Запустите двигатель автомобиля и медленно съезжайте с ножничного подъемника.

7. [image: image15.png]TEXHUYECKOE OBC/NTYXXUBAHUE ]





Если пользователи строго соблюдают вышеуказанные требования к техническому обслуживанию, подъемник будет поддерживаться в исправном рабочем состоянии, что позволит снизить риск возникновения несчастных случаев.

Меры предосторожности
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 Предупреждение

Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным специалистом, который хорошо знаком с подъемником.

При выполнении технического обслуживания подъемника соблюдайте все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить случайный пуск подъемника:

1. Отключите питание и извлеките вилку из гнезда.

2. Во время технического обслуживания всегда учитывайте все основные опасности и выполняйте инструкции по технике безопасности, указанные в разделе

«Риск поражения электрическим током», при работе с клеммной колодкой блока питания.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМЕНЕН НОВЫМ УСТРОЙСТВОМ.

ВАЖНО

1. Применяйте только рекомендованные запасные части и инструменты, которые предназначены для работы.

2. Соблюдайте график технического обслуживания, указанный в инструкции: периодичность выполнения работ требуется соблюдать в обязательном порядке.

3. Качественное профилактическое обслуживание предполагает также постоянное внимание и контроль за работой подъемника. Установите причину неисправностей, в том числе чрезмерный шум, перегрев, утечка жидкости и т. п.

Обратите особое внимание на:

1. Состояние подъемных механизмов (гидроцилиндр, силовая станция).

2. Предохранительные устройства (масляный цилиндр и предохранительные стопоры).

Для надлежащего выполнения технического обслуживания обратитесь к следующим документам, поставляемым производителем подъемника:

1. Полная функциональная схема электрооборудования и вспомогательного оборудования с указанием точек подключения питания.

2. Гидравлическая схема со списком деталей и макс. значениями давления.

3. Чертежи с деталировкой необходимы для заказа запасных частей.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения максимальной эффективности работы подъемника соблюдайте приведенный график технического обслуживания. Производитель не несет ответственность и прекращает действие гарантийных обязательств при несоблюдении инструкций, приведенных в настоящем документе.
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 ЗАМЕЧАНИЕ

Указанная периодичность обслуживания соответствует стандартным условиям эксплуатации подъемника.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ПОДЪЕМНИКА ИЛИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «0».

После установки подъемника проверьте, что:

1. платформы находятся на одном уровне

2. уровень масла в силовой станции в норме. При необходимости долейте масло до требуемого уровня.

ЕЖЕМЕСЯЧНО

1. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ СТАНЦИЯ

1. Проверьте уровень масла в баке с помощью специального щупа, который закреплен на крышке заправочной горловины. При необходимости, долейте масло через крышку для достижения требуемого уровня. Тип масла см. в разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ».

2. После первых 40 часов работы проверьте степень загрязнения масла. (Очистите фильтр и замените масло в случае высокого уровня загрязнений).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР

Убедитесь в отсутствии утечек масла в контуре между силовой станцией и гидроцилиндром и в самом гидроцилиндре. При необходимости, проверьте состояние прокладок и, если требуется, замените их.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС

При штатных условиях эксплуатации убедитесь в том, что шум двигателя и шестеренного насоса не меняется, проверьте правильность затяжки соответствующих болтов.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Проверьте исправность и эффективность предохранительных устройств.

2. Используйте динамометрический ключ, убедитесь в том, что анкерные болты опор надежно затянуты, а также затянуты соединительные болты.

3. Очистите и смажьте направляющие.

4. Убедитесь, что все болты надежно затянуты.

5. Убедитесь в исправной работе стопорной системы.

6. Смажьте все подвижные части подъемника.

КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Проверьте степень загрязнения и старения масла. Загрязненное масло является основной причиной неисправностей клапанов и сокращает срок службы шестеренных насосов.

КАЖДЫЕ 12- МЕСЯЦЕВ

Общий контроль: проведите визуальный осмотр всех конструктивных элементов и механизмов.

Силовая станция: квалифицированные специалисты (обратитесь в сервисный центр) должны проверить электроустановку, включая двигатель силовой станции и блок управления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Замените масло, выполняя инструкции, перечисленным далее:

1. Опустите платформы на минимальную высоту (на пол).

2. Убедитесь в том, что гидравлический цилиндр находится в предельном положении.

3. Отключите электропитание от стойки управления.

4. Слейте масло из гидравлического контура, открутив пробку, расположенную в нижней части бака силовой станции.

5. Закрутите сливную пробку.

6. Заполните масляный цилиндр гидравлической станции маслом через маслозаливное отверстие, закрытое крышкой, расположенное в верхней части гидравлической станции.

Масло должно быть отфильтровано.

Характеристики и типы масла указаны в технических спецификациях.

1. Закрутите маслозаливную пробку (крышку).

2. Подайте питание на подъемник.

3. Выполните два или три цикла подъема-опускания платформ (до высоты около 20-30 сантиметров), чтобы масло заполнило весь гидравлический контур.

При замене масла: используйте только рекомендованное масло или его эквивалент; не используйте старое масло, которое хранилось на складе в течение длительного периода времени.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДЪЕМНИК НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Для обеспечения качественного обслуживания важно:

1. Применять
инструменты,
которые
подходят
для
выполнения
работ,
и устанавливать оригинальные запчасти.

2. Соблюдать график технического обслуживания, как указано в инструкции.

3. Немедленно установить причину неисправности (чрезмерный шум, перегрев, утечка жидкости и т. п.).

4. Обратить особое внимание на подъемные механизмы (гидроцилиндры) и предохранительные устройства.

5. Использовать
всю
документацию,
поставляемую
производителем (электросхемы и др.)
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ВНИМАНИЕ: Если Вы не можете устранить проблему самостоятельно, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью. Мы окажем Вам поддержку в кратчайшие сроки. Решить проблему можно гораздо быстрее, если Вы сообщите нам подробности и напишете акт рекламации вот здесь: https://technosouz.ru/servis/podacha-reklamatsii/ 

	Неисправность
	Причина
	Метод устранения

	Двигатель не работает, подъемник не

поднимается
	Кабель не подключен
	Надежно подключите кабель

	
	Двигатель вышел из строя
	Замени двигатель

	
	Концевой выключатель поврежден или кабель не подключен
	Подключите концевой выключатель или отрегулируйте / замените концевой

выключатель

	Двигатель работает, подъемник не

поднимается
	Двигатель вращается в обратном направлении
	Проверьте подключение кабеля

	
	Перепускной клапан ослаблен или заклинило
	Очистите или отрегулируйте его

	
	Шестеренный насос поврежден
	Замени насос

	
	Уровень масла слишком низкий
	Долейте масло

	
	Масляный шланг слабо подключен
	Затяните шланг

	
	Амортизационный клапан ослаблен или заклинило
	Очистите или отрегулируйте клапан

	Подъемник медленно
опускается после подъема
	Масляный шланг дает утечку
	Проверьте или замените шланг

	
	Масляный цилиндр не затянут
	Замените уплотнение

	
	Клапан дает утечку
	Очистите или замените клапан


	
	Электромагнитный клапан неисправен
	Очистите или замените

	
	Стальной трос ослаблен или не натянут
	Проверьте и отрегулируйте натяжение

	Слишком медленный подъем
	Масляный фильтр загрязнен
	Очистите или замените

	
	Уровень масла слишком низкий
	Долейте масло

	
	Перепускной клапан не отрегулирован
	Отрегулируйте

	
	Слишком горячее гидравлическое масло (выше 45 °).
	Замените масло

	
	Уплотнение цилиндра повреждено
	Заменить сальник

	
	Внутренняя поверхность стоек плохо смазана
	Смажьте

	Слишком медленное опускание
	Дроссельный клапан заклинил
	Очистите или замените

	
	Гидравлическое масло загрязнено
	Замените масло

	
	Антипомпажный клапан заклинило
	Очистите

	
	Масляный шланг поврежден
	Замените

	Стальной трос изношен
	Отсутствует смазка в момент установки или за пределами срока службы
	Замените
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	Основные характеристики и технические параметры:

	Макс. грузоподъемность
	3000 кг 

	Макс. высота подъема
	1000мм

	Мин. высота
	110мм

	Время подъема
	30с

	Электропитание
	220в/380в 

	Уровень шума
	＜65дБ

	Вес брутто
	505кг

	Давление 
	0.6-0.8МПа

	Давление масла
	28МПа
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         ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ
Для эксплуатации подъемника требуется свободный габарит: размер места установки составляет 3200X2000 мм при соблюдении минимального расстояния от стен, как показано на рисунке.
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Внешний вид может отличаться от вашего подъемника.
   10.1 Сборочные чертежи подъемника
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1. Масляный цилиндр 1

2. Масляный цилиндр 2

3. Клапан опускания
4. Редукционный клапан
5. Дроссельный клапан
6. Обратный клапан (удерживания)
7. Двигатель
8. Насосная станция
9. Масляный фильтр
10. Масляный бак
11. Предохранительный клапан
ЭЛЕКТРОСХЕМА
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Обратитесь к приведенной выше схеме для подключения двигателя.

Двигатель должен вращаться в направлении работы насоса, в противном случае, измените подключение фаз двигателя.

Деталировка
[image: image25.png]





	№
	Наименование
	№
	Наименование

	
	Платформа
	
	Внутренний рычаг

	
	Внутренний рычаг
	
	Ролик

	
	Внешний рычаг
	
	Вал ролика

	
	Основание
	
	Цилиндр

	
	Платформа
	
	Подшипник 2515

	
	Рампа
	
	Стопорное кольцо Φ25

	
	Опора рампы
	
	Основание

	
	Ролик
	
	Трубная опора

	
	Вал рампы
	
	Верхний стопор

	
	Болт М6×10
	
	Стопор

	
	Стопорное кольцо Φ14
	
	Крепление стопора

	
	Стопорное кольцо Φ16
	
	Блокировка вала

	
	Наружный рычаг
	
	Болт М10×55

	
	Вал рычага
	
	Болт М6×10

	
	Вал цилиндра
	
	Болт М5×30

	
	Вал рычага
	
	Цилиндр

	
	Подшипник 3030
	
	Болт М10×55

	
	Стопорное кольцо Φ25
	
	Направляющая

	
	Стопорное кольцо Φ30
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Несоблюдении требований руководства по эксплуатации подъемника и

техники безопасности может привести к критическим отказам, которые могут являться возможными причинами причинения вреда жизни и здоровью человека. 
Перечень критических отказов при несоблюдении требований:
Проникающая коррозия платформ и узлов.

потеря прочности корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

потеря плотности материалов корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

отказ системы электропитания;

отказ системы управления;

невыполнение функций по назначению.
К критическому отказу, инциденту или аварии может привести:

включение неправильной команды с пульта управления во время работы подъёмника;

нахождение оператора под поднятым автомобилем;

допуск к работе посторонних лиц.
Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:

немедленно остановить работу;

опустить подъёмник с автомобилем;

выключить подъёмник;

провести осмотр подъёмника и выяснить причину отказа;

доложить руководителю работ о возникшей ситуации;

действовать в соответствии с указаниями руководителя работ.

11.1 Критерии предельного состояния подъемника

	
	Параметр,
	
	Предельное значение

	Наименование и обозначение
	характеризующий
	параметра

	детали, узла
	предельное состояние
	

	Платформа подъемника
	Возникновение трещин на
	
	

	
	корпусных
	деталях,
	
	

	
	подъёмной
	проушине
и
	Толщина
	стенки,

	
	раме подъёмника
	измеренная

	
	
	методом
	ультразвуковой

	
	
	диагностики -4мм и менее

	Стопорный механизм
	Износ стопорных пластин
	При статических

испытаниях,

не обеспечивается

удержание

кареток

нагруженного подъемника
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Если подъемник не используется длительное время, отсоедините источники электропитания  и и закройте пленкой / плотной тканью все детали, которые могут быть повреждены пылью. Смажьте все детали, подверженные коррозии, во избежание их повреждения. Особое внимание уделите трущимся частям.

По истечении назначенного срока службы (эксплуатации) и хранения подъемник

изымается из эксплуатации с последующей утилизацией.

Утилизация производится в соответствии с порядком, установленным в эксплуатирующей организации. Консервацию при длительном хранении проводить в соответствии с ГОСТ 9.014. Рабочие жидкости должны быть слиты в специальные резервуары для последующей утилизации. Электрические (электронные) и механические
компоненты
должны быть переданы для утилизации соответствующим организация и должны
быть утилизированы согласно действующих на момент утилизации нормативных документов.
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Демонтаж оборудования должен проводиться уполномоченными техническими специалистами, как и его сборка. Металлические детали могут быть сданы в лом как железо. В любом случае, все материалы, полученные при демонтаже, должны быть утилизированы в соответствии с действующими нормами страны, в которой установлено оборудование. 
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 Процедура утилизации, описанная ниже, относится только к оборудованию с символом перечеркнутой мусорной корзины на его идентификационной табличке.
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Если истек срок службы оборудования, оно имеет неустранимую поломку, имеет следы чрезмерной эксплуатации или эксплуатировалось ненадлежащим образом, то оно подлежит утилизации.
Необходимо разобрать оборудование во избежание использования не по назначению и утилизировать металлические части как металлолом. Неметаллические части следует утилизировать отдельно, согласно национальному законодательству.
Электрические части оборудования не должны утилизироваться как бытовые отходы и должны собираться отдельно для надлежащей утилизации.
В конце срока службы продукта свяжитесь со своим поставщиком для получения информации о процедуре утилизации.
Проведение утилизации вразрез с вышеописанными правилами приведет к взиманию штрафов, предусмотренных действующим национальным законодательством страны по утилизации.
Для защиты окружающей среды рекомендованы следующие меры: переработка упаковки продукта.
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Срок службы техники: 7 лет, при проведении регламентных работ и соблюдении условий эксплуатации.

Категория хранения транспортирования оборудования 7 (Ж1) для стран с умеренным климатом и 9 (ОЖ1) - для стран с тропическим климатом по ГОСТ 15150., из расчета хранения без переконсервации не менее 12 месяцев.

Информация о дате производства (месяц, год выпуска) нанесена на информационную табличку, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию (шильдике), установленной на корпусе подъёмника.
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1. На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется гарантия в соответствии с гарантийным талоном.
2. Убедитесь в том, что к оборудованию подведено надлежащее электрическое питание и заземление (смотрите технические характеристики установки и примечания).
Высокое напряжение может повредить компоненты оборудования, что может привести к выходу установки из строя или возникновению опасности поражения электрическим током.
При несоблюдении данного условия гарантия аннулируется.
3. Вследствие опасности поражения электрическим током устранение неисправностей должно производиться только квалифицированным / уполномоченным персоналом.
При разборке оборудования / несанкционированных действиях либо проведении технического обслуживания персоналом, не имеющим соответствующий допуск, гарантия аннулируется.
5. В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется.
6. Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.
В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.
7. В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск, испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи нанесения вреда здоровью и материального ущерба.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как это может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений / проведения ремонта проконсультируйтесь с производителем.
По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта просьба обращаться по телефону: 8-963-710-30-18.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ИМПОРТЁРА)

ИМПОРТЁР: ООО «ТЕХНОСОЮЗ» 

WWW.EQFS.RU
Юр.адрес: 109029, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Таганский, проезд Сибирский, д.2, стр.2, помещ. 1/3.
8 (800) 100-70-96 бесплатно для РФ, 8 (963) 710-30-18 отдел сервиса
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